**KOSZTORYS OFERTOWY – ZADANIE 1 / m. STARY TOMYŚL/**

| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz** | **Cena jedn.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Remont drogi powiatowej w m Stary Tomyśl** |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km |   |   |
|   |   | 1 | km | 1.000 |   |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 2 | KNR AT-03 0104-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm | m2 |   |   |
|   |   | 1000 | m2 | 1000.000 |   |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 3 | KNR AT-03 0105-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczna rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm | m2 |   |   |
|   |   | 1000 | m2 | 1000.000 |   |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 4 | KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 12 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m3 |   |   |
|   |   | 194 | m3 | 194.000 |   |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 5 | KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę | m2 |   |   |
|   |   | 1200 | m2 | 1200.000 |   |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 6 | KNR 2-31 0109-03 z.o. 2.12. 9901- 01 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |   |   |
|   |   | 1200 | m2 | 1200.000 |   |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 7 | KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901- 02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 20 cm 0/31,5 - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |   |   |
|   |   | 1632 | m2 | 1632.000 |   |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 8 | KNR 2-31 1004-06 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 po- jazdów na godzinę | m2 |   |   |
|   |   | 1100 | m2 | 1100.000 |   |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 9 | KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją w ilości 0,8 kg/m2 26-75 pojazdów na godzinę | m2 |   |   |
|   |   | 1100 | m2 | 1100.000 |   |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 10 | KNR 2-31 0311-01 z.o. 2.12. 9901- 04 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 0/12,8 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - roboty na posze- rzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |   |   |
|   |   | 1100 | m2 | 1100.000 |   |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 11 | KNR 2-31 1004-06 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 po- jazdów na godzinę | m2 |   |   |
|   |   | 1500 | m2 | 1500.000 |   |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 12 | KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją w ilości 0,5 kg/m2 26-75 pojazdów na godzinę | m2 |   |   |
|   |   | 1500 | m2 | 1500.000 |   |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 13 | KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę - wcinka w istniejacej konstrukcji o szer 0,5m | m2 |   |   |
|   |   | 500 | m2 | 500.000 |   |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 14 | KNR 2-31 0310-05 z.o. 2.12. 9901- 04 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa 0/8- grubość po zagęszcz. 3 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |   |   |
|   |   | 1500 | m2 | 1500.000 |   |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 15 | KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901- 04 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa 0/8- każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. (dodatke do 4 cm) - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |   |   |
|   |   | 1500 | m2 | 1500.000 |   |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 16 | KNR 4-04 1103-041103-05 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na składowisko Wykonawcy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym wraz z ewentual- nymi kosztami utylizacji | m3 |   |   |
|   |   | 250 | m3 | 250.000 |   |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 17 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie nadmiaru gruntu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę ro- boczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 |   |   |
|   |   | 194 | m3 | 194.000 |   |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 18 | KNR 4-04 1103-041103-05 | Wywiezienie nadmiaru gruntu z z wykopu na składowisko Wykonawcy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji | m3 |   |   |
|   |   | 194 | m3 | 194.000 |   |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |

 **WARTOŚć ROBÓT NETTO : ………………….**

 **PODATEK VAT : ………………….**

 **WARTOŚć ROBÓT BRUTTO : ………………….**