**KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE 2 / CHROŚNICA/**

| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Cena jedn.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Remont drogi powiatowej w m Chrośnica** | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km |  |  |
|  |  | 0.19 | km | 0.190 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 2 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km |  |  |
|  |  | 0.19 | km | 0.190 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 3 | KNR 2-31 0108-02 z.o.2.13. 9902-01 | Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa 0/8 z wbu- dowaniem mechanicznym 26-75 pojazdów na godzinę gr, 2 cm | m2 |  |  |
|  |  | 950 | m2 | 950.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 4 | KNR 2-31 1004-06 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 po- jazdów na godzinę | m2 |  |  |
|  |  | 1900 | m2 | 1900.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 5 | KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją w ilości 0,5 kg/m2 26-75 pojazdów na godzinę | m2 |  |  |
|  |  | 1900 | m2 | 1900.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 6 | KNR 2-31 0310-05 z.o. 2.12. 9901- 04 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa 0/8- grubość po zagęszcz. 3 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  | 950 | m2 | 950.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 7 | KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901- 04 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa 0/8- każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. (dodatke do 4 cm) - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  | 950 | m2 | 950.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 8 | KNR 2-31 0813-01 z.o.2.13. 9902-01 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę | m |  |  |
|  |  | 100 | m | 100.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 9 | KNR 2-31 0403-01 z.o.2.13. 9902-01 | Regulacja wysokościowa krawężników 15x30 (krawężniki na wjazdach) | m |  |  |
|  |  | 100 | m | 100.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 10 | KNR 2-31 0805-01 z.o.2.13. 9902-01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokości 8 cm na pod- sypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę | m2 |  |  |
|  |  | 50 | m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 11 | KNR 2-31 0511-01 z.o.2.13. 9902-01 | Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej (wjazdy) | m2 |  |  |
|  |  | 50 | m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |

**Wartość robót netto: ………………………….**

**Podatek VAT 23%: …………………………..**

**Wartość robót brutto: ………………………….**