**KOSZTORYS OFERTOWY – ZADANIE 3 /m. ZAKRZEWKO/**

| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz** | **Cena jedn.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Remont drogi powiatowej w m Zakrzewko** | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km |  |  |
|  |  | 0.96 | km | 0.960 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 2 | KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m3 |  |  |
|  |  | 555 | m3 | 555.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 3 | KNR 2-31 0101-02 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm do 35 cm głębokości 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 3 | m3 |  |  |
|  |  | 555 | m3 | 555.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 4 | KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę | m2 |  |  |
|  |  | 1632 | m2 | 1632.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 5 | KNR 2-31 0104-07 z.o.2.13. 9902-01 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej z pospółki w ko- rycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 26-75 po- jazdów na godzinę | m2 |  |  |
|  |  | 1632 | m2 | 1632.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 6 | KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901- 02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 20 cm 0/31,5 - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  | 1632 | m2 | 1632.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 7 | KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę - wcinka w istniejacej konstrukcji o szer 0,5m | m2 |  |  |
|  |  | 480 | m2 | 480.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 8 | KNR 2-31 1004-06 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 po- jazdów na godzinę | m2 |  |  |
|  |  | 1920 | m2 | 1920.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 9 | KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją w ilości 0,8 kg/m2 26-75 pojazdów na godzinę | m2 |  |  |
|  |  | 1920 | m2 | 1920.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 10 | KNR 2-31 0310-05 z.o. 2.12. 9901- 04 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa 0/8- grubość po zagęszcz. 3 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  | 1920 | m2 | 1920.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 11 | KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901- 04 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa 0/8- każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. (dodatke do 4 cm) - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  | 1920 | m2 | 1920.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 12 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie nadmiaru gruntu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę ro- boczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 |  |  |
|  |  | 550 | m3 | 550.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |
| 13 | KNR 4-04 1103-041103-05 | Wywiezienie nadmiaru gruntu z z wykopu na składowisko Wykonawcy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji | m3 |  |  |
|  |  | 555 | m3 | 555.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |

**WARTOŚć ROBÓT NETTO : …………………**

**PODATEK VAT : …………………**

**WARTOŚć ROBÓT BRUTTO : …………………**